混合砂

 报  价 文 件

供应商名称:                  （盖章）

法 定 代 表 人

或其委托代理人：          （签字或盖章）

2022年　 月　 日

报价函

致：临朐县沂泰建材有限公司

根据已收到的混合砂通知书规定，我单位经考察现场和研究上述项目相关技术规范和其他有关文件后我方愿以河砂单价￥             （大写：            ），混合砂单价￥             （大写：            ）其中含（  ）%的普票（手写必须加盖公章）报价承包本项目。

1. 以上报价包含货物费、运输费、装卸费、税金等及询价文件约定的一切费用。

2.我方将按采购人规定的工期安排完成并移交全部货物。

3. 我方理解并完全接受招标文件中实质性条文规定的内容并作出承诺，若有违背，自愿接受相关条款规定的处罚。

**\*此报价为每吨单价、**

报价人（盖章）：

法定代表人（签字、盖章）：

日期：  年  月  日

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | | 资格要求 | 质量技术要求 | 备注 | 控制价 | 单价(元/吨） |
| 混合砂10000吨 | | 1.具有相应生产或供应能力的单位；  2.本项目不接受联合体参加投标。 | 符合JGJ52-2006标准要  求混合砂（中砂）含泥量≤3.0%，泥块含量≤1.0%，石粉含量（MB＜1.4）≤7.0%，石粉含量（MB≥1.4）≤3.0%，总压碎值指标小于30% | 报价前各供应商需将报价产品样品送甲方实验室进行检验，产品合格，符合要求后以该样品报价，并保证成交后以送样产品供货。若不符合该流程或样品不符，询价无效。供货期间不调整单价。 | 95元/吨 |  |
|  | **验收标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算，含水率按天抽检，作为该日供货量的平均含水率，扣减相应水分重量后为实际重量。供应商在报价时充分考虑到含水量的问题。（例：某日，供货10车，抽检3车，含水率分别为7%、8%、9%，则该日10车平均含水率为8%，扣减10车为8%的水分后的实际重量为结算重量）** | | | | | |
|  | **总价：** | | | | | |

报价人：          （盖章）

日期：       年       月      日

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系     （报价人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：          （盖章）

日期：       年       月      日

**法人授权委托书**

本授权委托书声明：我    （姓名）  系       （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托我      （报价单位名称） 的    （姓名）为我公司签署本项目的报价文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的报价文件的内容。

委托代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字） 性别：      年龄：

身份证号：               职务：

报价人：                      （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年      月      日