**临朐县沂泰建材有限公司混合砂报价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 资格要求 | 质量技术要求 | 报价要求 | 单价(元/吨） |
| 混合砂15000吨 | 1.具有相应生产或供应能力的单位；  2.本项目不接受联合体参加投标。 | 符合JGJ52-2006标准要求  混合砂（中砂）  含泥量≤3.0%，  泥块含量≤1.0%  石粉含量（MB＜1.4）≤7.0%  石粉含量（MB≥1.4）≤3.0%  总压碎值指标小于30% | 报价前各供应商需将报价产品样品送甲方实验室进行检验，产品合格，符合要求后以该样品报价，并保证成交后以送样产品供货。若不符合该流程或样品不符，询价无效。供货期间不调整单价。 |  |
| **验收标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算，含水率按天抽检，作为该日供货量的平均含水率，扣减相应水分重量后为实际重量。供应商在报价时充分考虑到含水量的问题。（例：某日，供货10车，抽检3车，含水率分别为7%、8%、9%，则该日10车平均含水率为8%，扣减10车为8%的水分后的实际重量为结算重量）** | | | | |
| **总价：** | | | | |

**报价单位： （盖章）**

**法人或代表人签字：**

**日期：   年  月  日**