**临朐县沂泰建材有限公司混合砂报价函**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **资格要求** | **质量技术要求** | **报价要求** | **单价(元/吨）** |
| 混合砂12000吨 | 1.具有相应生产或供应能力的单位，营业执照内容符合甲方要求；  2.本项目不接受联合体参加投标。 | 1.符合JGJ52-2006标准要求。  2.中砂。其中细度模数3.0-2.3，含泥量≤2.0%，泥块含量≤1.0%，总压碎指标小于30%。 | 意向供应商需在报价之前将混合砂样品送至临朐县沂泰建材公司实验室进行样品检测，检测合格并具有实验室出具的样品检测合格单后方可参与报价。 |  |
| 验收标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算，含水率按天抽检，作为该日供货量的平均含水率，扣减相应水分重量后为实际重量。供应商在报价时充分考虑到含水量的问题。（例：某日，供货10车，抽检3车，含水率分别为7%、8%、9%，则该日10车平均含水率为8%，扣减10车为8%的水分后的实际重量为结算重量。） | | | | |
| **总价：** | | | | |

**报价单位：  （盖章）**

**法人或代表人签字：**

**日期：    年  月  日**