**采购料棚喷雾降尘系统**

**竞争性谈判文件**

项目编号：CT-2021-0011

采购人：临朐县沂泰建材有限公司

**第一章 竞争性谈判公告**

**采购料棚喷雾降尘系统**

**竞争性谈判公告**

（招标编号：CT-2021-011）

**一、招标条件**

现以谈判采购方式采购料棚喷雾降尘系统。现将有关事项说明如下：本项目已具备招标条件，现招标方式为竞争性谈判。控制价为11万元，报价不得高于控制价，低价者中标。

1. **项目概况与招标范围**

公司共两个料棚需要安装喷雾降尘系统，屋檐高度均为12米，其中1#料棚长156米\*42米 ，六跨（26m每跨）七榀，柱间距7米，柱间距7米；2#料棚84米\*78米，4跨（21米）11榀钢架，柱间距7.8米。每个料棚安装两套喷雾系统，安装一套井水过滤净化装置。

**三、投标人资格要求**

1、国内独立法人企业。

**四、招标文件获取**

1、获取时间：从2021年07月14日09时00分到2021年7月16日10时00分

**2、获取方式：自行下载。**

**五、开标时间及地点**

时间：2021年07月16日10时00分

本项目采用不见面开标方式。采用一轮报价，低价者中标。

**六、****联系方式**

招 标 人：临朐沂泰建材有限公司 地 址：临朐县冶源街道临朐县沂泰建材有限公司

联 系 人：夏晓宇

电 话：0536-3357558

**第二章 供应商须知**

**一、供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
| 1 | 采购人 | 名称：临朐沂泰建材有限公司地址：临朐县冶源街道临朐县沂泰建材有限公司  联系人：夏晓宇 |
| 2 | 项目名称 | 采购料棚喷雾降尘系统 |
| 3 | 建设地点 | 临朐县 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 服务期 | 签订合同之日起10日内完成。 |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、、国内独立法人企业。 |
| 11 | 答疑及踏勘现场 | 供应商可自行现场踏勘。如有疑问需要澄清，请于响应文件递交截止时间5日前，联系采购人要求澄清谈判文件。答疑文件经有关单位同意后，以书面形式通知所有已获取谈判文件的供应商，答疑文件与谈判文件不一致之处，以答疑文件为准。 |
| 12 | 谈判有效期 | 90天 |
| 13 | 谈判保证金 | 无 |
| 14 | 响应文件份数 | 1、纸质版响应文件：正本1份，副本1份  2、电子版PDF格式响应文件：1份（以U盘形式提交），必须是与谈判时提交的纸质响应文件正本完全一致的扫描件。注：该扫描件必须加盖单位公章，法定代表人（或授权委托人）必须签字或盖章。  3、响应文件电子版与纸质版一并提交，无论成交与否，响应文件概不退还。 |
| 15 | 响应文件递交截止时间及谈判时间 | 2021年7月16日10时00分 |
| 16 | 付款方式 | 设备安装完成后经甲方认可后付合同额的90%，满一年后付至100%（无息）。 |
| 17 | 控制价 | 11万元，报价不得高于控制价，否则其响应文件无效 |

**第三章 采购项目内容及要求**

一、货物需求

1、货物清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压喷雾主机 | 电机7.5KW、泵流量45L | 台 | 4 | 纯铜国标电机、高压柱塞泵 |
| 2 | 过滤净化水主机 | ≥2T/H，四级或五级过滤 | 套 | 2 | 精密1微米，泥沙过滤。满足过滤要求 |
| 3 | 储水箱 | ≥2T | 个 | 4 |  |
| 4 | 控制柜 | 德力西 | 套 | 4 |  |
| 5 | 高压喷头、高压双喷底座、高压喷雾管线、高压外丝接头、高压末端底座  高压等径三通、高压等径弯头、阀门  浮球、电线、穿线管等辅材 | 符合使用要求 | 宗 | 满足使用 | 喷头底座接头等材质必须是不锈钢或者纯铜 |
| 报价包含但不限于以上内容，供应商可根据设备要求对零部件进行调整，但必须满足现场使用要求以及质量要求。 | | | | | |

1. 质量技术要求：

**项目说明：**公司共两个料棚需要安装喷雾降尘系统，屋檐高度均为12米，其中1#料棚长156米\*42米 ，六跨（26m每跨）七榀，柱间距7米，柱间距7米；2#料棚84米\*78米，4跨（21米）11榀钢架，柱间距7.8米。每个料棚安装两套喷雾系统，安装一套井水过滤净化装置。过滤净化装置同时为两套喷雾主机服务。每个喷雾系统配备2—3T水箱（材质结实耐用，满足喷雾使用要求），业主提供水源接口，水箱安装自动上水装置，由水箱为喷雾系统供水。

**质量要求：**（1）水源采用深井水，要求多级水质过滤装置，不易阻塞喷嘴；

（2）设备制作工艺精良，主要部件采用不锈钢材质，经久耐用，安全可靠；（3）雾量大，雾化效果显著，无淋雨感；（4）设备运转平稳，噪音小，运用寿命长。（5）料棚喷雾全覆盖，水管安装在梁上（达不到效果增加水路）。单支水管喷头间隔2米，1#料棚安装7路水管（包括两边梁），2#料棚安装11路水管（包括两边梁），若喷雾效果达不到要求请报价时自行增加水路及喷头。

**技术要求：**（1）配备高压喷雾主机：电机采用国标铜芯电机（铝壳），功率不小于7.5KW；高压泵（采用品牌泵）流量不小于45L(满足使用功能要求为准)；高温喷塑机身，分体式开门结构。（2）配置净化水处理系统。（3）电气控制系统：主要部件采用德力西品牌，配置时间自动控制系统（遥控控制器及手动）。（4）喷头、底座、三通、直通、末端等部件采用不锈钢或者全铜；管路采用高强耐压PA尼龙管9.52mm\*5.0（满足雾化水量要求也可用5.5的），耐压不小于10MPa，其他材料符合使用要求。（5）报价中含有其他技术或设备单独说明。

3、质保及售后要求

**质保期一年，质保期内免费维修、更换零部件**。保修期内，在接到采购单位报修电话后，供应商应在 24小时内上门服务。

**第四章 响应文件格式**

**正/副本**

**采购料棚喷雾降尘系统**

**响 应 文 件**

**项目编号：**

**供应商名称： （公章）**

**法 定 代 表 人**

**或其授权委托人： （签字或盖章）**

**2021年 月 日**

**1、谈判函**

临朐沂山实业有限公司：

1、根据已收到你方 （项目编号）的 （项目名称）的谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定，我单位经研究上述项目谈判文件和其他有关文件后，我方经计算，愿以￥ 元（大写： ）的总报价承揽本项目。

2、如我方成交，我方承诺按谈判文件规定完成本次采购任务。

3、如我方成交，我方保证严格执行技术规范、标准。

4、我方保证响应文件中所提供的资料数据的真实性、合法性、有效性，并同意采购人保留在合同签署前对其进行验证的权力。

5、我方同意所递交的响应文件在规定的谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价厂家（加盖单位公章）： | | | | | 报价日期：2021年 7月16日 | | 截至日期：7月16日10时 | |
| 报价人： | | 电话： | | | 询价人：临朐县沂泰建材有限公司 | | 询价人电话：0536-3357558 | |
| 地址： | | | | | 送货地址：临朐县冶源街道临朐县沂泰建材有限公司 | | | |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 金额（含税）  （元） | 供货期 | **总控制价** |
| 1 | 1# 料棚喷雾降尘系统 | 6500平方米 | 套 | 2 |  |  | 10天 | **110000元** |
| 2 | 2# 料棚喷雾降尘系统 | 6600平方米 | 套 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 金额（大写）： ¥： 元 | | |
| **备注** | **1、供货安装调试完毕验收合格后，出卖人开据全额增值税发票，公司付总价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期一年无质量问题无息付清。**  **2、报价人产品报价为含税、运费、安装、吊车及调试运行等所有费用。**  **3、报价人报价单必须附带营业执照复印件及配件明细表各一份并加盖公章，报价单必须填写齐全并加盖公章。** | | | | | | | |

**2、法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （公章）

日期： 年 月 日

身份证复印件

**3、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司签署 （项目名称）的响应文件的唯一法定代表人授权委托人，我承认委托人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容及依据谈判结果所签署的合同。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人：（签字） 性别： 年龄：

身份证号： 职务：

供应商： (公章)

法定代表人： (签字或盖章)

授权委托日期： 年 月 日

身份证复印件

**4、营业执照**

**5、无重大违法记录声明书**

临朐沂山实业有限公司：

供应商全称： ，地址： ，法定代表人为 ，我单位参加 （项目名称）（项目编号）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**6、产品施工方案及详细设备参数**

格式自拟。作为合同附件。