
临朐县沂泰建材有限公司混合砂
报价函
	采购内容
	资格要求
	质量技术要求
	含税单价
(元/吨）
	备注

	混合砂20000吨
	1.具有相应生产或供应能力的单位；
2.本项目不接受联合体参加投标。
	符合JGJ52-2006标准要求；
[bookmark: _GoBack]中砂，细度模数3.0-2.3，含泥量≤2.5%，泥块含量≤1.0%，总压碎指标小于30%。
	
	增值税税率13%


	总价：

	说明：1.水分扣除标准：结算数量按甲方过磅单确认的实际供货数量进行结算，含水率按天抽检，作为该日供货量的平均含水率，扣减相应水分重量后为实际重量。供应商在报价时充分考虑到含水量的问题。（例：某日，供货10车，抽检3车，含水率分别为7%、8%、9%，则该日10车平均含水率为8%，扣减10车为8%的水分后的实际重量为结算重量）。
2.付款方式：发包人分批次采购支付货款，每1万吨结算一次。按照发包方要求，货物送达指定地点后，以双方确认的过磅单作为结算依据，按照实际结算数量进行结算。供货商须向发包人提供符合发包人要求的增值税发票（税率13%），否则发包人有权拒绝支付合同价款。



报价单位： （盖章）         
法人或代表人签字：              
日期：   年    月    日
